**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед. мере без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **PARTIJA 19- OSTALI LABORATORIJSKI PRIBOR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **OMCASTA EZA 10mcl** | **kalibrisana eza od hrom-nikla 0.5x5x60mm** | **KOM** | **100** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **2** | **DRŽAČ ZA EZU METALNO GUMENI** | **za upotrebu u besplamenom sterilizatoru, dužina držača 24cm: metalni deo 14cm, preostali deo od 10cm je presvučen gumom, uzorak na uvid** | **KOM** | **10** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **3** | **ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE (16x160)** |  | **KOM** | **1000** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **4** | **LABORATORIJSKA KASIKA, METALNA,DUPLA, VELIKA dužina 230mm** | **metalna, sa obe strane se nalaze kašike R30/60mm i R38/75mm** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **5** | **CREVO PTFE 6X8X1mm** | **teflonsko** | **M** | **10** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **6** | **STERILNI SKALPEL-sa držačem 1/10** | **za jednokratnu upotrebu nožič sa držačem broj 20 do 22,sterilni** | **KUT** | **75** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **7** | **METALNI STALCI ZA EPRUVETE 16X160** | **24 mesta (8x3 mesta)visina 8cm, sa držačima** | **KOM** | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **8** | **ŽIČANI STALCI ZA EPRUVETE 30X250** | **36 mesta (3x12) visine 100mm, 3 nivoa** | **KOM** | **3** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **9** | **LABORATORIJSKA KASIKA, METALNA,130mm** |  | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **10** | **GUMICE ZA BOCE KAPALICE** | **silikonske** | **KOM** | **50** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **11** | **ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE (18x180)** |  | **KOM** | **200** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **12** | **ALUMINIJUMSKI ZAPUŠAČI ZA EPRUVETE fi13** |  | **KOM** | **400** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **13** | **HLOR KOMPARATOR** | **sa ugradjenim standarima 0,2; 0,4; 0,6 i reagensom ortotolidinom hidrosanitas ili odgovarajući** | **KOM** | **10** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **14** | **HLOR KOMPARATOR** | **sa ugradjenim standarima 0,8; 1,0; 1,2 i reagensom ortotolidinom hidrosanitas ili odgovarajući** | **KOM** | **10** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **15** | **DISKOVI ZA LOVIBOND KOMPARATOR** | **rok trajanja diska min. 1 godina od dana isporuke** | **kom** | **5** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **16** | **TABLETE ZA HLOR KOMPARATORE 1/ 500** | **Lovibond Water Testing DPD NO.1 RAPID** | **kut** | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **17** | **BRENER** | **POWERJET kome odgovara kertridž CG 1750 ili odgovarajući** | **KOM** | **6** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **18** | **ULOŠCI ZA BRENER** | **Kertridž CG 1750 POWERJET ili odgovarajući** | **KOM** | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **19** | **ANTIBAKTERIJSKI LEPLJIVI OTIRAČI** | **Višeslojni lepljivi otirači sa 30 listova; polietilenski film premazan akrilnim lepkom. Dimenzija: 60 cm x 120cm** | **kom** | **25** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **20** | **ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 70mm** | **sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku** | **KOM** | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **21** | **ČETKA ZA PRANJE ERLENMAJERA ŠIRINE 50mm** | **sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku** | **KOM** | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **22** | **ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 100mm** | **sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 50cm - po uzorku** | **KOM** | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **23** | **VAKUM PUMPA** | **membranska, napon 220Vac, 50Hz; Najveći vakuum pod pritiskom ≥0,08Mpa, 200mbar;  Snaga motora 160W** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **24** | **METALNI STALCI ZA EPRUVETE** | **12 mesta (6x2), dimenzije 164x60x90mm, kružni otvor prečnika 20mm** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **25** | **ŽIČANI STALCI ZA EPRUVETE** | **20 mesta (6x2), dimenzije 210x50mm, kvadratni otvor dimenzija 18x18mm, poliamidni premaz** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **26** | **RUKAVICE** | **Pletene rukavice izrađene od pamuka, poliestera i najlona za zaštitu od toplih predmeta do 100ºC, veličine 8, poslati uzorak na uvid** | **KOM** | **10** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **27** | **Stalak od plexiglass-a 190 x 140x 28** | **Sa silikonskim nogicama i 24 položaja(otvor rupe 25mm)** | **kom** | **8** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **28** | **CREVO PTFE 6X4X2mm** | **teflonsko** | **m** | **50** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **29** | **ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKIH EPRUVETA Ø 13 mm** | **sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm, uzorak doneti na uvid** | **kom** | **16** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **30** | **ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKIH EPRUVETA Ø 16 mm** | **sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm, uzorak doneti na uvid** | **kom** | **16** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **31** | **ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKIH EPRUVETA Ø 18 mm** | **sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm, uzorak doneti na uvid** | **kom** | **16** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **32** | **ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKIH EPRUVETA Ø 30 mm** | **sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm, uzorak doneti na uvid** | **kom** | **16** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 19 UKUPNO** | | | | | | | | |  |  |

\* За артикле где у рубрици 7 “ **Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**За ставке рб: 2, 20, 21, 22, 29, 30,31 и 32 из техничке спцификације неопходно је доставити и узорак на увид. Узорке треба доставити поштом пре истека рока за достављање понуда на портал. Адреса за достављање узорака: Завод за јавно здравље Панчево, ул: Вука Караџића 8, I спрат соба бр 6, 26000 Панчево, са назнаком „**ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ЈНД- V/2023– узорци за партију 19“ - **НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте назначити назив, адресу, број телефона понуђача и име особе за контакт.**

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом

1. Место испоруке добара: франkо магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |